# ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ *NS 3 P45 R2*

#

|  |  |
| --- | --- |
|  **Pама** | **Кузов – площадка** |
| * стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью
* двухдиапазонные опорные ноги
* плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем
* задний буфер в соответствии с ЕСЕ
* боковая защита в соответствии с ЕСЕ
 | * 1 x 20' расположение в середине полуприцепа (позиция 1),
* 1 x 20' расположение сзади полуприцепа (позиция 1),
* 1 x 30' расположение сзади полуприцепа (позиция 1),
* 2 x 20’ полуприцеп раздвинутый (позиция 3)
* 1 x 40' плоский - полуприцеп раздвинутый (позиция 3),
* 1 x 40' туннель - полуприцеп раздвинутый (позиция 4)
* 1 x 45' полуприцеп раздвинутый (позиция 5)
* механизм выдвижения передней и задней части полуприцепа,
* четыре паромные петли на сторону
 |
| **Шасси** |
| * 3-осное **SAF/BPW дисковое** - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
* пневмоподвеска,
* первая ось поднимается в автоматическом цикле
* клапан поднятия и опускания грузового кузова
* Высота ССУ – **1 100 мм**
 |
| **Система торможения WABCO/HALDEX** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR
* автоматическая регулировка тормозов
* антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS”
 | * 24 v в соответствии с ECE и ADR,
* задние фары комплексные:
* светодиодные – LED: позиционные
* вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников
* освещение номерных знаков, (лампочки)
* габаритные огни и боковое освещение диодные (LED)
* светоотражающие таблички,
* 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов
 |
| **Покраска**  |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,
* покраска производится в автоматических камерах в RAL....
* **Цвет кузова – площадки -**
 |
| **Колеса** | **Прочие элементы** |
| * стальные диски
* шины 385/55 R 22,5 - 7 штук **(BRIDGESTONE, CONTINENTAL)**
 | * 2 клина под колёса с креплением,
* инструментальный ящик с замком
* 6 крыльев с брызговиками,
* корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа
 |
| **Дополнительные опции** |
| * Шины MICHELIN
* Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL
* счётчик пробега
 | * нестандартный цвет рамы и стоек
* огнетушитель 6кг
* ящик под огнетушитель
 |

|  |
| --- |
| **ГАРАНТИЯ:** |
| * 2 года без лимита пробега.
 |
| **Розничная Цена: ПО ЗАПРОСУ** |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:**  |
| * г. Москва
 |
| **СРОК ПОСТАВКИ:**  |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!**
 |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%.
 |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.
 |
|  |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полная длина (п/п сдвинутый) | mm | 11 040 |
| Полная длина (п/п раздвинутый) | mm | 13 630 |
| Высота платформы (верхняя часть) | mm | 1 300 |
| Высота платформы (нижняя часть) | mm | 1 180 |
| Высота седла | mm | 1 100 |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 |
| Собственный вес | kg | 5 990 |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.