# ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ *NS 3 P45 R1 M2*

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Pама** | **Кузов – площадка** |
| * стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью * двухдиапазонные опорные ноги * плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем * задний буфер в соответствии с ЕСЕ * боковая защита в соответствии с ЕСЕ | * 1 x 20' - помещается в середине  (позиция 0), * 1 x 20' - помещается сзади полуприцепа (позиция 0), * 1 x 30' - помещается сзади полуприцепа (позиция 1), * 2 x 20' - полуприцеп раздвинут (позиция 1), * 1 x 40' плоский - полуприцеп раздвинут (позиция 1), * 1 x 40' тоннель - полуприцеп раздвинут (позиция 1), * 1 x 45' - полуприцеп раздвинут (позиция 2), * механизм выдвижения задней части полуприцепа, * площадка в задней части полуприцепа * четыре паромные петли на сторону |
| **Шасси** |
| * 3-осное **SAF/BPW дисковое** - техническая нагрузка оси до 9000 кг, * пневмоподвеска, * первая ось поднимается в автоматическом цикле * клапан поднятия и опускания грузового кузова * Высота ССУ – **1 100 мм** |
| **Система торможения WABCO** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR * автоматическая регулировка тормозов * антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | * 24 v в соответствии с ECE и ADR, * задние фары комплексные: * светодиодные – LED: позиционные * вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников * освещение номерных знаков, (лампочки) * габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) * светоотражающие таблички, * 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| **Покраска** |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, * покраска производится в автоматических камерах в RAL.... * **Цвет кузова – площадки -** |
| **Колеса** | **Прочие элементы** |
| * стальные диски * шины 385/55 R 22,5 - 7 штук **(BRIDGESTONE, CONTINENTAL)** | * 2 клина под колёса с креплением, * инструментальный ящик с замком * 6 крыльев с брызговиками, * корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа |
| **Дополнительные опции** | |
| * Шины MICHELIN * Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL * счётчик пробега | * нестандартный цвет рамы и стоек * огнетушитель 6кг * ящик под огнетушитель |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГАРАНТИЯ:** | |
| * 2 года без лимита пробега. | |
| **Розничная Цена: ПО ЗАПРОСУ** | |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:** |
| * г. Москва |
| **СРОК ПОСТАВКИ:** |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011. |
|  |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полная длина (п/п сдвинутый) | mm | 11 215 |
| Полная длина (п/п раздвинутый) | mm | 13 770 |
| Высота платформы (верхняя часть) | mm | 1 250 |
| Высота платформы (нижняя часть) | mm | 1 130 |
| Высота седла | mm | 1 100 |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 |
| Собственный вес | kg | 5 990 |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.