# ЩЕПОВОЗ с ПОДВИЖНЫМ ПОЛОМ *NS 3 R*

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Pама** | **Кузов** |
| * стальная конструкция из стали DOMEX с повышенной прочностью * двухдиапазонные опорные ноги * плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем * задний буфер в соответствии с ЕСЕ * боковая защита в соответствии с ЕСЕ | * передвигающийся пол **CARGO FLOOR**, * алюминиевый кузов, * задние ворота алюминиевые, по 2 замка на створку, * передняя стена алюминиевая * движимая стена внутри загрузочной коробки * тент сворачивающийся на бок |
| **Шасси** |
| * 3-осное **SAF/BPW дисковое** - техническая нагрузка оси до 9000 кг, * пневмоподвеска, * первая ось поднимается в автоматическом цикле * клапан поднятия и опускания грузового кузова |
| **Система торможения WABCO/HALDEX** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR * автоматическая регулировка тормозов * антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | * 24 v в соответствии с ECE и ADR, * задние фары комплексные: * светодиодные – LED: позиционные * вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников * освещение номерных знаков, (лампочки) * габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) * светоотражающие таблички, * 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| **Покраска** |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, * покраска производится в автоматических камерах в RAL.... * **Цвет кузова -** |
| **Колеса** | **Прочие элементы** |
| * стальные диски * шины 385/65 R 22,5 - 7 штук **(BRIDGESTONE, CONTINENTAL)** | * 2 клина под колёса с креплением, * инструментальный ящик с замком * 4 крылья: 2 передние и 2 задние крылья с болотниками, * входная лестница смонтирована в задней части кузова * корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа |
| **Дополнительные опции** | |
| * Шины MICHELIN * Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL * огнетушитель 6 кг * ящик под огнетушитель | * нестандартный цвет рамы и стоек * корзина/лебёдка для запасного колеса (доп) * дополнительный инструментальный ящик * счётчик пробега |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГАРАНТИЯ:** | |
| * 1 год без лимита пробега. | |
| **Розничная Цена: ПО ЗАПРОСУ** | |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:** |
| * г. Москва |
| **СРОК ПОСТАВКИ:** |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011. |
|  |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 14 100 |
| B | Внутренняя длина платформы | mm | 13 530 |
| C | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| D | Ширина внутренняя платформы | mm | 2 480 |
| E | Внешняя высота | mm | 4 000 |
| F1 | Внутренняя высота | mm | 2 610 |
| G | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 |
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |
| K | Высота седла | mm | 1 150 |
| L | Высота платформы | mm | 1 410 |
| M | Расстановка: шип – средняя ось | mm | 6 390 |
| Количество европоддонов | | шт | 33 |
| Допустимый полный вес | | kg | 39 000 |
| Собственный вес | | kg | 8 900 |
| Нагрузка на ось | | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | | kg | 12 000 |
| Объем кузова | | m3 | 87 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства