
# ПОЛУПРИЦЕП ТЕНТОВАННЫЙ *NS 3 SР М2 MEGA ВОРОТА*

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Pама** | **Грузовой отсек** |
| * стальная конструкция из конструкционной стали, с повышенной прочностью S700 * двухуровневые опорные ноги с грузоподъемностью: * динамическая нагрузка 24 000 кг * статическая нагрузка 50 000 кг * плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем по нормам SAE, заменяемый, первое положение шкворня 1960 мм   боковая антинаездная защита в соответствии с актуальными правилами UE   * задние противонаездные складные предохранители, в соответствии с актуальными правилами UE * возможность перемещения стеллажных досок во время погрузки на крепления боковых отбоев | * пол из водостойкой фанеры, с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм - допускаемое давление тележки с вилочной грузоподъёмной платформой– 7200 кг * проушины для крепления груза – система SAFETY LOCK с 76 отверстиями к креплению на сторону * дополнительные проушины для крепления груза внутри полуприцепа – 19 пар * алюминиевые борта 600мм * передняя стенка выполненная плитой повышенной прочности * задние двери выполненные плитой повышенной прочности * крыша передвижная, в сторону передней части полуприцепа * привинчиваемые алюминиевые столбики * между стойками 4 ряда деревянных досок высотой в 100 мм * возможность переместить стеляжные доски во время погрузки на крепления боковых отбоев |
| **Шасси** |
| * 3-осное **SAF/BPW дисковое** - техническая нагрузка оси до 9000 кг, * пневмоподвеска, * первая ось поднимается в автоматическом цикле * клапан поднятия и опускания грузового кузова |
| **Система торможения WABCO/HALDEX** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR * автоматическая регулировка тормозов * антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | * 24 v в соответствии с ECE и ADR, * задние фары комплексные: * светодиодные – LED: позиционные * вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников * освещение номерных знаков, (лампочки) * габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) * светоотражающие таблички, * 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| **Покраска** |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, * покраска производится в автоматических камерах в RAL.... * **Цвет тента -** |
| **Колеса** | **Прочие элементы** |
| * стальные диски * шины 435/50 R 19,5 - 7 штук **BRIDGESTONE** | * 2 клина под колёса с креплением, * инструментальный ящик с замком * 2 передних крыла, 2 задних крыла с брызговиками * входная алюминиевая лестница смонтирована в задней части кузова * корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа * резиновые отбои, помещены вдоль заднего края под запорным языком * cертификат «Безопасный груз» согласный со стандартам VDI 2700; DIN EN 12642 XL |
| **Дополнительные опции** | |
| * Шины MICHELIN 435/50 R 19,5 * Шины BRIDGESTONE, CONTINENTAL 385/55 R 19,5 * счётчик пробега * второй ряд таможенных петель до 800 мм и 1000 мм * борта 800 мм * борта 600 мм (скрученные) * Жёлоб * Паромные петли – 8 шт. (по 4шт. на сторону) | * нестандартный цвет рамы и стоек * огнетушитель 6кг * ящик под огнетушитель * дополнительный инструментальный ящик * дополнительные корзина для запасного колеса/лебёдка * отбойник типа "ROL-STOP" * алюминиевая панель H=100 мм |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГАРАНТИЯ:** | |
| * 2 года без лимита пробега. | |
| **Розничная Цена: ПО ЗАПРОСУ** | |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:** |
| * г. Москва |
| **СРОК ПОСТАВКИ:** |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011. |
|  |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 13 830 |
| B | Внутренняя длина платформы | mm | 13 622 |
| C | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| D | Ширина внутренняя платформы | mm | 2 480 |
| D1 | Ширина внутренняя между стойками | mm | 2 430 |
| E | Внешняя высота | mm | 4 000 |
| F1 | Внутренняя боковая высота | mm | 2 895 |
| F2 | Внутренняя высота (поперечина крыши) | mm | 2 925 |
| G | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 |
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |
| K | Высота седла | mm | 950 |
| L | Высота платформы | mm | 1 250 |
| M | Расстановка: шип – средняя ось | mm | 6 390 |
| Количество европоддонов | | шт | 34 |
| Допустимый полный вес | | kg | 39 000 |
| Нагрузка на ось | | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | | kg | 12 000 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.