# ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ *PS 3W 20m3*

#

|  |  |
| --- | --- |
|  **Pама** | **Кузов**  |
| **промежуточная рама*** Длина адаптирована к длине самосвала
* Два сварных двойных T-образных стальных профиля средней балки с поперечинами

**тяговый брус*** Сварная конструкция, с 57,5мм (DIN) сцеплением.
* Поворотное устройство с двойным шариковым подшипником
 | * кузов изготовлен из высококачественной стали:
* пол из 8 мм стали Raex
* боковые стены из 6 мм стали Optim
* передняя стена устойчивая с козырьком над цилиндром + лесница с левой стороны,
* боковые стены устойчивые с ребрами жесткости,
* задний затвор – клапан с верхним шарниром, открывается\закрывается автоматически,
* **гидроцилиндр HYVA**
* тент - сворачивается на переднюю стену
* желтые габаритные наклейки,
* стабилизатор между рамой и кузовом,
* опоры кузова,
* боковые противовъездные защиты
 |
| **Шасси** |
| * 3-осное **BPW барабанное** - техническая нагрузка оси до 12000 кг,
* Рессорная подвеска
 |
| **Система торможения KNORR/HALDEX** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR
* ABS. Пневматические парковочные тормоза
* Барабанные тормоза двойной линии
 | * 24 Volt установка, 2x7 контактных стандартных разъемов
* 2 лампы для освещения регистрационных знаков,
* боковые огни, установленные на обеих сторонах
 |
| **Покраска**  | **Колеса** |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,
* покраска производится в автоматических камерах в RAL....
* **Цвет кузова -**
 | * стальные ободья
* шины 315/80 R 22,5 - 13 штук **(DUNLOP, SAVA)**
 |
| **Размеры кузова** | **Прочие элементы** |
| L –длина внутренне прибл. 5700 мм,B – ширина внутренне прибл. 2370 мм, [2550 мм снаружи]H – высота: 1530 ммВысота дышла – 950 ммV - объем прибл. 20 куб. м. | * 2 клина под колёса с креплением,
* фиксированная защита сзади
* 6 крыльев
* входная лестница смонтирована в передней части кузова
* запасное колесо в передней части кузова
 |
| **Дополнительные опции** |
| * нестандартный цвет кузова
 | * блокировка поворота (для езды в обратном направлении с низкой скоростью)
 |

|  |
| --- |
| **ГАРАНТИЯ:** |
| * 1 год без лимита пробега.
 |
| **Розничная Цена: 20 м3 – ПО ЗАПРОСУ** |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:**  |
| * г. Москва
 |
| **СРОК ПОСТАВКИ:**  |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!**
 |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%.
 |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.
 |
|  |

