# ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ *PS 3W 20m3*

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Pама** | **Кузов** |
| **промежуточная рама**   * Длина адаптирована к длине самосвала * Два сварных двойных T-образных стальных профиля средней балки с поперечинами   **тяговый брус**   * Сварная конструкция, с 57,5мм (DIN) сцеплением. * Поворотное устройство с двойным шариковым подшипником | * кузов изготовлен из высококачественной стали: * пол из 8 мм стали Raex * боковые стены из 6 мм стали Optim * передняя стена устойчивая с козырьком над цилиндром + лесница с левой стороны, * боковые стены устойчивые с ребрами жесткости, * задний затвор – клапан с верхним шарниром, открывается\закрывается автоматически, * **гидроцилиндр HYVA** * тент - сворачивается на переднюю стену * желтые габаритные наклейки, * стабилизатор между рамой и кузовом, * опоры кузова, * боковые противовъездные защиты |
| **Шасси** |
| * 3-осное **BPW барабанное** - техническая нагрузка оси до 12000 кг, * Рессорная подвеска |
| **Система торможения KNORR/HALDEX** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR * ABS. Пневматические парковочные тормоза * Барабанные тормоза двойной линии | * 24 Volt установка, 2x7 контактных стандартных разъемов * 2 лампы для освещения регистрационных знаков, * боковые огни, установленные на обеих сторонах |
| **Покраска** | **Колеса** |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, * покраска производится в автоматических камерах в RAL.... * **Цвет кузова -** | * стальные ободья * шины 315/80 R 22,5 - 13 штук **(DUNLOP, SAVA)** |
| **Размеры кузова** | **Прочие элементы** |
| L –длина внутренне прибл. 5700 мм,  B – ширина внутренне прибл. 2370 мм, [2550 мм снаружи]  H – высота: 1530 мм  Высота дышла – 950 мм  V - объем прибл. 20 куб. м. | * 2 клина под колёса с креплением, * фиксированная защита сзади * 6 крыльев * входная лестница смонтирована в передней части кузова * запасное колесо в передней части кузова |
| **Дополнительные опции** | |
| * нестандартный цвет кузова | * блокировка поворота (для езды в обратном направлении с низкой скоростью) |

|  |
| --- |
| **ГАРАНТИЯ:** |
| * 1 год без лимита пробега. |
| **Розничная Цена: 20 м3 – ПО ЗАПРОСУ** |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:** |
| * г. Москва |
| **СРОК ПОСТАВКИ:** |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%. |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011. |
|  |

