# ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ *NS 3 P40*

#

|  |  |
| --- | --- |
|  **Pама** | **Кузов – площадка** |
| * стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью
* двухдиапазонные опорные ноги
* плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем
* задний буфер в соответствии с ЕСЕ
* боковая защита в соответствии с ЕСЕ
 | * 2 x 20', 1 x 30', 1 x 40', 1 x 40 high cube, 1 x 20’ в средней позиции
* подмостки в задней части полуприцепа,
* площадка в задней части полуприцепа
* четыре паромные петли на сторону
 |
| **Шасси** |
| * 3-осное **SAF/BPW дисковое** - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
* пневмоподвеска,
* первая ось поднимается в автоматическом цикле
* клапан поднятия и опускания грузового кузова
* Высота ССУ – **1 100 мм**
 |
| **Система торможения WABCO/HALDEX** | **Электрическое оборудование** |
| * соответствует требованиям ADR
* автоматическая регулировка тормозов
* антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS”
 | * 24 v в соответствии с ECE и ADR,
* задние фары комплексные:
* светодиодные – LED: позиционные
* вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников
* освещение номерных знаков, (лампочки)
* габаритные огни и боковое освещение диодные (LED)
* светоотражающие таблички,
* 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов
 |
| **Покраска**  |
| * все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,
* покраска производится в автоматических камерах в RAL....
* **Цвет кузова – площадки -**
 |
| **Колеса** | **Прочие элементы** |
| * стальные диски
* шины 385/55 R 22,5 - 7 штук **(BRIDGESTONE, CONTINENTAL)**
 | * 2 клина под колёса с креплением,
* инструментальный ящик с замком
* 6 крыльев с брызговиками,
* корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа
 |
| **Дополнительные опции** |
| * Шины MICHELIN
* Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL
* счётчик пробега
* дополнительная корзина под запасное колесо
 | * дополнительный инструментальный ящик
* нестандартный цвет рамы и стоек
* огнетушитель 6кг
* ящик под огнетушитель
 |

|  |
| --- |
| **ГАРАНТИЯ:** |
| * 2 года без лимита пробега.
 |
| **Розничная Цена: ПО ЗАПРОСУ** |
| **АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:**  |
| * г. Москва
 |
| **СРОК ПОСТАВКИ:**  |
| * **ПО СОГЛАСОВАНИЮ!**
 |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** |
| * Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-5%.
 |
| **СЕРТИФИКАЦИЯ:** |
| * Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.
 |
|  |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 12 730 |
|  | Внешняя ширина | mm | 2 540 |
| D1 | Расстояние балок | mm | 1 300 |
| D2 | Расстановка балок | mm | 840 |
| I1 | Высота грузовой поверхности | mm | 1 300 / 1 250\* |
| I2 | Высота грузовой поверхности | mm | 1 180 / 1 130\* |
| G | Расстановка: шип – средняя ось | mm | 6 320 |
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |
| K | Высота седла | mm | 1 150 / 1 100\* |
| Колесная колея | mm | 2 040 / 2 100 |
| Допустимый полный вес | kg | 39 000 |
| Собственный вес | kg | 5 480 |
| Нагрузка на ось | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло | kg | 12 000 |
| B | Расстановка контейнерных замков (40’) | mm | High cube – 12 098 |
| C | Расстановка контейнерных замков (40’) | mm | 11 985 |
| M | Расстановка контейнерных замков (30’) | mm | 8 918 |
| R | Расстановка контейнерных замков (20’) | mm | 5 853 |
| S | Расстановка контейнерных замков | mm | 2 259 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.

\*при перевозке контейнера 40 high cube нужно пользоваться шинами 385/55R22,5 (высота седла 1100 мм)